****

September 2022

# Inhoudsopgave

[Inhoudsopgave 1](#_Toc523906487)

[Lijmdrukvaten en toebehoren 2](#_Toc523906488)

[Speciale tanks 4](#_Toc523906489)

[Lijmpistolen 5](#_Toc523906491)

[Injectors 7](#_Toc523906494)

[Systeem voor polyurethane lijm (PUR) 8](#_Toc523906495)

[Lijmkoppen 9](#_Toc523906497)

[Accessoires 13](#_Toc523906502)

[Accessoires / Wagens voor lijmvaten 14](#_Toc523906503)

[Lijmboys 15](#_Toc523906506)

[Lijmautomaat 24](#_Toc523906513)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lijmdrukvaten en toebehoren |  |  |
| lijmketel-200-chrome-1.jpg |  |  |  |  |
|  |  | **GMC.200**  Lijmdrukvat 10 kg – klaar voor gebruik  - RVS buitentank, kunststof binnentank 10 ltr  - Lijmpistool met universele nozzel  - Slanglengte 4 mtr  - Aflegbeker voor het lijmpistool |  | **Actuele prijzen : www.hantos.nl info@hantos.nl 013 - 5169619** |
|  |  |  |  |
|  |  | **GMC.301**  Lijmdrukvat 10 kg – klaar voor gebruik  - RVS buitentank, kunststof binnentank 10 ltr  - 2 Lijmpistolen met universele nozzel  - Slanglengte 2x4 mtr  - Aflegbeker voor het lijmpistool |  |
|  |  |  |  |
|  |  | **GMC.402**  Lijmdrukvat 18 kg – klaar voor gebruik  - RVS buitentank, kunststof binnentank 10 ltr  - Lijmpistool met universele nozzel  - Slanglengte 4 mtr  - Aflegbeker voor het lijmpistool |  |
|  |  |  |  |
|  |  | **GMC.810**  Lijmdrukvat 24 kg – klaar voor gebruik  - RVS buitentank, kunststof binnentank 10 ltr  - Lijmpistool met universele nozzel  - Slanglengte 4 mtr |  |
|  |  |  |  |
| GMC500x500.105 nieuw.jpg |  | **GMC.105**  Lijmdrukvat 5 kg – klaar voor gebruik  - RVS buitentank  - Lijmpistool met universele nozzel  - Slanglengte 4 mtr  - Aflegbeker voor het lijmpistool |  |
|  |  |  |  |
|  |  | **GMC.350**  Lijmdrukvat 10 kg – klaar voor gebruik  - RVS buitentank, kunststof binnentank 10 ltr  - Lijmpistool met tijddosering en universele nozzel, (GMC.303)  - Slanglengte ca. 4 mtr  - Geplaatst in een verrijdbare kar |  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Actuele prijzen : www.hantos.nl info@hantos.nl 013 - 5169619** |  |  |  | **GMC.400**  Lijmdrukvat 10 kg – voor lijmen met agressieve chemicaliën  - RVS buitentank, kunststof binnentank 10 ltr  - Lijmpistool met universele nozzel  - Slanglengte 4 mtr  - Aflegbeker voor het lijmpistool |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **GMC.401**  Lijmdrukvat 10 kg – voor het spuiten van lijmen en lakken  - RVS buitentank, kunststof binnentank 10 ltr  - Spuitpistool  - Slanglengte ca. 4 mtr |
|  |  |  |  |
|  | GMC500x500.401_S.jpg |  | **GMC.401/S**  Lijmdrukvat 18 kg – voor het spuiten van lijmen en lakken  - RVS buitentank, kunststof binnentank 10 ltr  - Spuitpistool  - Slanglengte ca. 4 mtr |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **GMC.AL390**  Lijmdrukvat  - Zelfreinigend  - Lijmpistool met tijddosering |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **GMC.AL390/NT**  Lijmdrukvat  - Zelfreinigend  - Lijmpistool |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Speciale tanks |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **GMC.DV/3030** RVS drukvat 30 Ltr  **GMC.DV/3040** RVS drukvat 40 Ltr  **GMC.DV/3050** RVS drukvat 50 Ltr  **GMC.DV/3060** RVS drukvat 60 Ltr  **GMC.DV/3080** RVS drukvat 80 Ltr |  | **Actuele prijzen : www.hantos.nl info@hantos.nl 013 - 5169619** |
|  |  |  |  |
|  |  | Afmetingen:  30 Ltr: Ø365mm, binnenhoogte 350mm  40 Ltr: Ø365mm, binnenhoogte 400mm  50 Ltr: Ø365mm, binnenhoogte 510mm  60 Ltr: Ø365mm, binnenhoogte 570mm |  |
|  |  |  |  |
|  |  | In overleg kunnen ook drukvaten gemaakt worden naar klantspecificaties |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Lijmpistolen |
|  |  |  |  |  |
| **Actuele prijzen : www.hantos.nl info@hantos.nl 013 - 5169619** |  |  |  | **GMC.201**  Lijmpistool met handmatig instelbare lijmdosering  - Het pistool is voorzien van een universele nozzle |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **GMC.201/NI**  Lijmpistool met handmatig instelbare lijmdosering  - Het pistool is voorzien van een universele nozzle en uitgevoerd met een anatomische greep |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **GMC.201/M**  Lijmpistool met handmatig instelbare lijmdosering  - Het pistool is voorzien van een universele nozzle (niet afgebeeld) en de uitstroomopening is wat groter dan bij het standaard pistool GMC.201 |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **GMC.201/MT**  Metalen lijmpistool voor PVA lijm  **GMC.201/MTP**  Metalen lijmpistool voor PUR lijm |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **GMC.303**  Pneumatisch lijmpistool met nozzle aansluiting  - Standaard uitgerust met een normale ‘doorlaat’. Deze doorlaat kan op aanvraag ook vergroot uitgevoerd worden. |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **GMC.303/A**  Pneumatisch lijmpistool met nozzle aansluiting  - Pistool is uitgevoerd met een tijddosering voor de lijmdosering |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **GMC.303/NI**  Pneumatisch lijmpistool met nozzle aansluiting  - Pistool is uitgevoerd met een tijddosering voor de lijmdosering en een anatomische greep |  | **Actuele prijzen : www.hantos.nl info@hantos.nl 013 - 5169619** |
|  |  |  |  |
|  |  | **GMC.201/CH**  Lijmpistool met nozzle aansluiting  - Pistool is geschikt voor agressieve chemicaliën |  |
|  |  |  |  |
|  |  | **GMC.340**  Metalen pneumatisch lijmpistool voor lijmmachines |  |
|  |  |  |  |
|  |  | **GMC.303/FS**  Lijmpistool met handmatig instelbare lijmdosering voor het lijmen van blinde gaten en doorlopende gaten  Met dit lijmpistool is het mogelijk om blinde- cq. doorlopende gaten te lijmen zonder het wisselen van de nozzle  Holes Ø8 – Ø30-40mm, eylets 8x10 – 8x60-70mm |  |
|  |  |  |  |
| GMC500x500.SP 401.jpg |  | **GMC.401/SP**  Spuitpistool voor lijmdrukvat type 401 en 401/S |  |
|  |  |  |  |
| GMC500x500.NI305EP.jpg |  | **GMC.305/NI/EP**  Lijmpistool voor lijmen met hoge druk, van 5 tot 60 bar.  - Voor handmatige of automatische lijmdosering  - Voor vinyl- of PU-Lijm |  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Injectors |
|  |  |  |  |  |
| **Actuele prijzen : www.hantos.nl info@hantos.nl 013 - 5169619** |  | GMC RVS_CU 05 vrijstaand.jpg |  | Nozzle kort 20 mm  Nozzle lang 30 mm |
|  |  |  |  |
|  | GMC RVS_CU 01 vrijstaand.jpg |  | **GMC.305MOC-..** Injector messing - kort  **GMC.305MOL-..** Injector messing - lang  Leverbaar in de volgende diameters:  0,4 – 0,6 – 0,8 – 1,0 – 1,2 – 1,5 mm |
|  |  |  |  |
|  | GMC RVS_CU 03 vrijstaand.jpg |  | **GMC.305MOCEL-..** Injector messing - kort - elektr. bediend ventiel  **GMC.305MOLEL-..** Injector messing - lang - elektr. bediend ventiel  Leverbaar in de volgende diameters:  0,4 – 0,6 – 0,8 – 1,0 – 1,2 – 1,5 mm |
|  |  |  |  |
|  | GMC RVS_CU 04 vrijstaand.jpg |  | **GMC.305MIC-..** Injector RVS - kort  **GMC.305MIL-..** Injector RVS - lang  Leverbaar in de volgende diameters:  0,4 – 0,6 – 0,8 – 1,0 – 1,2 – 1,5 mm |
|  |  |  |  |
|  | GMC RVS_CU 02 vrijstaand.jpg |  | **GMC.305MICEL-..** Injector RVS - kort - elektrisch bediend ventiel  **GMC.305MILEL-..** Injector RVS - lang - elektrisch bediend ventiel  Leverbaar in de volgende diameters:  0,4 – 0,6 – 0,8 – 1,0 – 1,2 – 1,5 mm |
|  |  |  |  |
|  | GMC RVS_CU 07 vrijstaand.jpg |  | Injector voor het doseren van lijm, silicone, verf, vet, olie, polyurethane lijm en ander materiaal.  Bij uitgelijnde montage in een groep, afstand is 16 mm  Elektrisch bediend ventiel 24 V  Max. 80 bar. |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Systeem voor polyurethane lijm (PUR) |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Appli_pur_25.jpg |  | **GMC.APPLI-PUR25**  - Geplaatst in een verrijdbare kar  - Lijmpistool voor agressieve lijmen met universele nozzle  - Slanglengte 4 meter  - Aflegbeker voor lijmpistool  - Filter met silicagel |  | **Actuele prijzen : www.hantos.nl info@hantos.nl 013 - 5169619** |
|  |  |  |  |
|  |  | Appli - Pur is eenvoudig in gebruik.  Plaats de slang in de tank met lijm en sluit het apparaat aan op perslucht. Breng het op minimaal 3 bar en het systeem is klaar voor gebruik. Na gebruik de nozzle in vet of olie plaatsen en het pistool met vet afsluiten om uitdroging te voorkomen. |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Het systeem is voorzien van een filter met silicagel, deze zorgt ervoor dat er tijdens het aanzuigen van de lijm droge lucht in de tank komt.  Appli-Pur is geschikt voor 1K PUR-lijm met een maximale viscositeit van 25.000 mPa bij 20°C. |  |
|  |  |  |  |
| PUR Nozzle.jpg |  | Lijmkoppen voor Appli-Pur  **GMC.NPU070** 70 mm  **GMC.NPU110** 110 mm  **GMC.NPU150** 150 mm |  |
|  |  |  |  |
|  |  | De lijmkoppen hebben aan beide zijde een opening waardoor het reinigen van de koppen eenvoudig is. |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Lijmkoppen |
|  |  |  |  |  |
| **Actuele prijzen : www.hantos.nl info@hantos.nl 013 - 5169619** |  | GMC.202 vrijstaand.jpg |  | **GMC.202**  Universele lijmspuitkop |
|  |  |  |  |
|  | 500x500.201A.jpg |  | **GMC.203**  Zijgeleider voor universeel lijmspuitkop |
|  |  |  |  |
|  | GMC.204 vrijstaand.jpg |  | Lijmspuitkop voor drevelgaten  **GMC.204 -** Ø 6 x 20 **GMC.157** - Ø14 x 40  **GMC.205 -** Ø 8 x 25 **GMC.158** - Ø15 x 40  **GMC.206 -** Ø10 x 30 **GMC.159** - Ø16 x 40  **GMC.207 -** Ø12 x 40 **GMC.160** - Ø18 x 40 |
|  |  |  |  |
|  |  |  | Lijmspuitkop dubbel HOH 32 mm  **GMC.208 -** Ø 6 x 20  **GMC.209 -** Ø 8 x 25  **GMC.210 -** Ø10 x 30  **GMC.211 -** Ø12 x 40 |
|  |  |  |  |
|  |  |  | Lijmspuitkop drievoudig HOH 32 mm  **GMC.212 -** Ø 6 x 20  **GMC.213 -** Ø 8 x 25  **GMC.214 -** Ø10 x 30  **GMC.215 -** Ø12 x 40 |
|  |  |  |  |
|  | GMC.216 vrijstaand.jpg |  | Lijmspuitkop voor groefbelijming– zij-uitstroom  **GMC.216 -** 4 x 8  **GMC.217 -** 5 x 12  **GMC.218 -** 6 x 12  **GMC.219 -** 8 x 13  **GMC.220 -** 10 x 14 |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| GMC.221 vrijstaand.jpg |  | Lijmspuitkop voor groefbelijming– zij-uitstroom + onder-uitstroom  **GMC.221 -**  4 x 8  **GMC.222 -**  5 x 12  **GMC.223 -**  6 x 12  **GMC.224 -**  8 x 13  **GMC.225 -** 10 x 14 |  | **Actuele prijzen : www.hantos.nl info@hantos.nl 013 - 5169619** |
|  |  |  |  |
| GMC.226 vrijstaand.jpg |  | **GMC.226**  Lijmspuitkop voor lamello 0 – 10 – 20 |  |
|  |  |  |  |
| GMC.227.jpg |  | **GMC.227**  Lijmkop voor meervoudige groefverbindingen. (Op maat gemaakt) |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Lijmkop voor het belijmen van langgaten  **GMC.228** - 8 x 20 **GMC.233** – 10 x 35  **GMC.229** - 8 x 25 **GMC.234** – 12 x 30  **GMC.230** - 8 x 30 **GMC.228/B** – 12 x 35  **GMC.231** - 10 x 25 **GMC.229/B** – 12 x 40  **GMC.232** - 10 x 30 **GMC.231/20** – 10 x 20 |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Lijmkop voor het belijmen van zijkanten van panelen. De koppen zijn voorzien van een zij-geleiding.    **GMC.235** - instelbaar tussen 10 - 30 mm  **GMC.236** - instelbaar tussen 20 - 40 mm  **GMC.161** - instelbaar tussen 40 - 60 mm |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Lijmkop voor slisverbindingen met enkelzijdige lijmuitstroom  **GMC.237** – 100 x 30 x 5,5  **GMC.238** – 100 x 40 x 5,5  **GMC.239** – 100 x 50 x 5,5 |  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Actuele prijzen : www.hantos.nl info@hantos.nl 013 - 5169619** |  |  |  | Lijmkop voor slisverbindingen met dubbelzijdige lijmuitstroom  **GMC.240** – 100 x 30 x 5,5  **GMC.241** – 100 x 40 x 5,5  **GMC.242** – 100 x 50 x 5,5 |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **Lijmkop slisverbinding – rol**  **GMC.243** – 30 x Ø7 mm  **GMC.244** – 40 x Ø7 mm  **GMC.245**  – 50 x Ø7 mm  **GMC.245/L** – 60 x Ø7 mm |
|  |  |  |  |
|  |  |  | Lijmkop pengat – enkel  **GMC.246/40** - b=40 h= 6 mm **GMC.249/50** - b=50 h= 6 mm  **GMC.247/40** - b=40 h= 8 mm **GMC.250/50** - b=50 h= 8 mm  **GMC.248/40** - b=40 h=10 mm **GMC.251/50** - b=50 h=10 mm |
|  |  |  |  |
|  |  |  | Lijmkop pen – enkel  **GMC.252/40** - b=40 h= 6 mm **GMC.255/50** - b=50 h= 6 mm  **GMC.253/40** - b=40 h= 8 mm **GMC.256/50** - b=50 h= 8 mm  **GMC.254/40** - b=40 h=10 mm **GMC.257/50** - b=50 h=10 mm |
|  |  |  |  |
|  |  |  | Lijmkop pengat– dubbel  **GMC.258/40** - b=40 h= 6 mm **GMC.261/50** - b=50 h= 6 mm  **GMC.259/40** - b=40 h= 8 mm **GMC.262/50** - b=50 h= 8 mm  **GMC.260/40** - b=40 h=10 mm **GMC.263/50** - b=50 h=10 mm |
|  |  |  |  |
|  |  |  | Lijmkop pen– dubbel  **GMC.264/40** - b=40 h= 6 mm **GMC.267/50** - b=50 h= 6 mm  **GMC.265/40** - b=40 h= 8 mm **GMC.268/50** - b=50 h= 8 mm  **GMC.266/40** - b=40 h=10 mm **GMC.269/50** - b=50 h=10 mm |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Lijmkop – kwast  **GMC.270** - Lijmkop Ø10mm **GMC.273** - Lijmkop Ø30mm  **GMC.271** - Lijmkop Ø15mm **GMC.274** - Lijmkop Ø40mm  **GMC.272** - Lijmkop Ø20mm |  | **Actuele prijzen : www.hantos.nl info@hantos.nl 013 - 5169619** |
|  |  |  |  |
|  |  | Lijmkop – platte oppervlakken  **GMC.275** - b= 70 mm **GMC.163** - b=150 mm  **GMC.162** - b= 90 mm **GMC.277** - b=180 mm  **GMC.276** - b=120 mm |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Lijmkop – rubber/spons roller  **GMC.278** - Rubber roller 70mm **GMC.278S** - spons roller 70mm  **GMC.279** - Rubber roller 120mm **GMC.279S** - spons roller 120mm  **GMC.164** - Rubber roller 150mm **GMC.164S** - spons roller 150mm  **GMC.280** - Rubber roller 180mm **GMC.280S** - spons roller 180mm |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Reserve onderdelen lijmrollers  **GMC.281** – Reserve rol rubber b= 70mm  **GMC.282** – Reserve rol rubber b= 120mm  **GMC.283** – Reserve rol rubber b= 180mm |  |
|  |  | **GMC.284** – Reserve rol spons b= 70mm |  |
|  |  | **GMC.285** – Reserve rol spons b= 120mm  **GMC.286** – Reserve rol spons b= 180mm  **GMC.284P** - As tbv 70mm roller  **GMC.285P** - As tbv 120mm roller  **GMC.286P** - As tbv 180mm roller |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Accessoires |
|  |  |  |  |  |
| **Actuele prijzen : www.hantos.nl info@hantos.nl 013 - 5169619** |  |  |  | **GMC.299**  Kunststof slang 4 meter |
|  |  |  |  |
|  |  |  | Adapters  **GMC.306-G/P**  **GMC.307-P/G**  **GMC.308-G/LS**  **GMC.309-LS/G** |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **GMC.R5**  Nylon aansluit stuk  **GMC.R6**  Nylon aansluit stuk |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **GMC.295**  Kunststof waterreservoir |
|  |  |  |  |
|  | GMC500x500.298.jpg |  | **GMC.298**  Kunststof tank 10 kg. |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **GMC.403**  RVS tank 18 kg. voor GMC.402 |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Accessoires / Wagens voor lijmvaten |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **GMC.293**  Waterkraan 1/2”  **GMC.294**  Koppelstuk 3/4” |  | **Actuele prijzen : www.hantos.nl info@hantos.nl 013 - 5169619** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| GMC500X500.302 new.jpg |  | **GMC.302**  Wagen op zwenkwielen met een schuiflade voor lijmkoppen |  |
|  |  |  |  |
| Afbeelding met sport  Automatisch gegenereerde beschrijving |  | **GMC.302CP**  Wagen voor een lijmdrukvat |  |
|  |  |  |  |
|  |  | **GMC.312**  Wagen op zwenkwielen met een schuiflade voor lijmkoppen met een complete lijmset |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Lijmboys |
|  |  |  |  |  |
| **Actuele prijzen : www.hantos.nl info@hantos.nl 013 - 5169619** |  |  |  | **GMC.DC04**  Lijmboy 0,4 Ltr |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **GMC.DC09**  Lijmboy 0,9 Ltr |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **GMC.DC15**  Lijmboy 1,5 Ltr |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **GMC.DC30**  Lijmboy 3,0 Ltr |
|  |  |  |  |
|  | gmc.kwastjes01 vrijstaand.jpg |  | **GMC.DCP04** Reserve lijmborstel 0,4 Ltr  **GMC.DCP09** Reserve lijmborstel 0,9 Ltr  **GMC.DCP15** Reserve lijmborstel 1,5 Ltr  **GMC.DCP30** Reserve lijmborstel 3,0 Ltr |
|  |  |  |  |
|  |  |  | Voordelen:  Uitstroming tot een minimum beperkt Besparing lijm door automatische dosering en luchtdichte afsluiting  Borstel wordt bewaard in de lijmboy |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **GMC.V220/G**  Lijmroller met rubber rol – B=150mm |  | **Actuele prijzen : www.hantos.nl info@hantos.nl 013 - 5169619** |
|  |  |  |  |
|  |  | **GMC.V220/S**  Lijmroller met spons rol – B=150mm |  |
|  |  |  |  |
|  |  | **GMC.V220/P**  Lijmroller voor PU lijmen – B=150mm |  |
|  |  |  |  |
| X:\GMC\Webfoto's\GMC.RG180_RS180_ETC.jpg |  | **GMC.RG220** Reserve rubber rol – B=220mm  **GMC.RS220** Reserve spons rol – B=220mm  **GMC.RP220** Reserve schuim rol – B=220mm  **GMC.060220** Reserve kern – B=220mm |  |
|  |  |  |  |
| GMC500x500 STANDAARD NIEUW.jpeg |  | **GMC.S180**  Standaard voor lijmroller – B=220mm |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Actuele prijzen : www.hantos.nl info@hantos.nl 013 - 5169619** |  |  |  | **GMC.V180/G**  Lijmroller met rubber rol – B=180mm |
|  |  |  |  |
|  | V180_S.jpg |  | **GMC.V180/S**  Lijmroller met spons rol – B=180mm |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **GMC.V180/P**  Lijmroller voor PU lijmen – B=180mm |
|  |  |  |  |
|  | X:\GMC\Webfoto's\GMC.RG180_RS180_ETC.jpg |  | **GMC.RG180** Reserve rubber rol – B=180mm  **GMC.RS180** Reserve spons rol – B=180mm  **GMC.RP180** Reserve schuim rol – B=180mm  **GMC.060180** Reserve kern – B=180mm |
|  |  |  |  |
|  | GMC500x500 STANDAARD NIEUW.jpeg |  | **GMC.S180**  Standaard voor lijmroller – B=180mm |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **GMC.V150/G**  Lijmroller met rubber rol – B=150mm |  | **Actuele prijzen : www.hantos.nl info@hantos.nl 013 - 5169619** |
|  |  |  |  |
|  |  | **GMC.V150/S**  Lijmroller met spons rol – B=150mm |  |
|  |  |  |  |
|  |  | **GMC.V150/P**  Lijmroller voor PU lijmen – B=150mm |  |
|  |  |  |  |
| X:\GMC\Webfoto's\GMC.RG180_RS180_ETC.jpg |  | **GMC.RG150** Reserve rubber rol – B=150mm  **GMC.RS150** Reserve spons rol – B=150mm  **GMC.RP150** Reserve schuim rol – B=150mm  **GMC.060150** Reserve kern – B=150mm |  |
|  |  |  |  |
|  |  | **GMC.S150**  Standaard voor lijmroller – B=150mm |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Actuele prijzen : www.hantos.nl info@hantos.nl 013 - 5169619** |  |  |  | **GMC.V120/G**  Lijmroller met rubber rol – B=120mm |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **GMC.V120/S**  Lijmroller met spons rol – B=120mm |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **GMC.V120/P**  Lijmroller voor PU lijmen – B=120mm |
|  |  |  |  |
|  | X:\GMC\Webfoto's\GMC.RG120_RS120_etc.jpg |  | **GMC.RG120** Reserve rubber rol – B=120mm  **GMC.RS120** Reserve spons rol – B=120mm  **GMC.RP120** Reserve schuim rol – B=120mm  **GMC.060120** Reserve kern – B=120mm |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **GMC.S120**  Standaard voor lijmroller – B=120mm |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **GMC.V070/G**  Lijmroller met rubber rol – B=70mm |  | **Actuele prijzen : www.hantos.nl info@hantos.nl 013 - 5169619** |
|  |  |  |  |
|  |  | **GMC.V070/S**  Lijmroller met spons rol – B=70mm |  |
|  |  |  |  |
|  |  | **GMC.V070/P**  Lijmroller voor PU lijmen – B=70mm |  |
|  |  |  |  |
| X:\GMC\Webfoto's\GMC.RG070_RS070_ETC.jpg |  | **GMC.RG070** Reserve rubber rol – B=70mm  **GMC.RS070** Reserve spons rol – B=70mm  **GMC.RP070** Reserve schuim rol – B=70mm  **GMC.060070** Reserve kern – B=70mm |  |
|  |  |  |  |
| GMC500x500 STANDAARD NIEUW.jpeg |  | **GMC.S180**  Standaard voor lijmroller – B=70mm |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Actuele prijzen : www.hantos.nl info@hantos.nl 013 - 5169619** |  | 500x500 V140-1.jpg |  | **GMC.V140/G**  Kunststof lijmroller met rubber rol – B=140mm |
|  |  |  |  |
|  | 500x500 V140-2.jpg |  | **GMC.V140/S**  Kunststof lijmroller met spons rol – B=140mm |
|  |  |  |  |
|  | 500x500 V140-3.jpg |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **GMC.RG140** Reserve rubber rol – B=140mm  **GMC.RS140** Reserve spons rol – B=140mm |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| GMC.180 vrijstaand.jpg |  | **GMC.C180** – kunststof bakje voor 45 / 70 / 120 / 150 / 180 mm |  | **Actuele prijzen : www.hantos.nl info@hantos.nl 013 - 5169619** |
|  |  |  |  |
| GMC500x500.130.jpg |  | **GMC.130**  Lijmroller met onder en boven rol B = 180mm  ( Incl. standaard en bakje ) |  |
|  |  |  |  |
|  |  | **GMC.370**  Handmatige lijmapparatuur |  |
|  |  |  |  |
| gmc.371 01 vrijstaand.jpg |  | **GMC.371**  Handmatige lijmapparatuur met drukrol |  |
|  |  |  |  |
| GMC500x500.380.jpg |  | **GMC.380**  Handmatige lijmapparatuur voor het 2-zijdig belijmen van latten  Breedte onderste roller : 150mm  Breedte bovenste roller : 70mm |  |
|  |  |  |  |
| Is de bovenstaande  afbeelding met een  bredere bovenrol |  | **GMC.381**  Handmatige lijmapparatuur voor het 2-zijdig belijmen van latten  Breedte onderste roller : 120mm  Breedte bovenste roller : 70mm |  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Actuele prijzen : www.hantos.nl info@hantos.nl 013 - 5169619** |  | GMC500x500.382.jpg |  | **GMC.382**  Handmatige lijmapparatuur voor het 2-zijdig belijmen van latten  Breedte onderste roller : 150mm  Breedte bovenste roller : 150mm |
|  |  |  |  |
|  | GMC500x500.385_1.jpg |  | **GMC.385**  Handmatige lijmapparatuur voor het 1- of 2-zijdig belijmen van latten  Breedte onderste roller : 150mm  Breedte bovenste roller links : 70mm (alleen aandrukken van de lat)  Breedte bovenste roller rechts : 70mm ( onder+boven belijmen ) |
|  |  |  |  |
|  | GMC500x500.385 2.jpg |  | **GMC.385 - Extra foto** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Lijmautomaat |
|  |  |  |  |  |
| **Actuele prijzen : www.hantos.nl info@hantos.nl 013 - 5169619** |  | GMC 002R.jpg |  | **GMC.S/501/4**  Lijmautomaat – 2 kops  De machine is ontwikkeld voor het belijmen van slisverbindingen.  Lijmkoppen worden opmaat gemaakt.  Automatische afloop van de lijmcyclus. Pneumatische voeding: 5 Bar. |
|  |  |  |  |
|  |  |  | Uw voordelen: -Homogene lijmverspreiding waardoor de slisverbinding van optimale kwaliteit is -Lijmbesparing -Tijdbesparing -Koppen zijn snel uitwisselbaar |
|  |  |  |  |
|  |  |  | Er zijn meerdere lijmautomaten leverbaar. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. |
|  |  |  |  |
|  | GMC.625 01 Vrijstaand.jpg |  | De lijmkoppen worden naar uw wensen op maat gemaakt. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |
|  |

